# Ausschreibung

## Poriment®P

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:  Zementgebundener Porenleichtmörtel mit Polystyrolkugeln: **Poriment®P**Flüssigdämmung/Isolierbeton/SchaumbetonDie technische Mindesteinbaudicke (aus verarbeitungstechnischen Gründen) beträgt 20mm.Einbautoleranz nach DIN 18202 für Unterböden. Abmessungen (in m): ……………………………….Einbaudicke: von………………bis …………..mmEinbaufläche: …………………m²Trockenrohdichte: ………………ca. 200 kg/m³Druckfestigkeit nach DIN EN 826 ≥ 0,23N/mm² nach 28d Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)Wärmeleitzahl: λ10 tr = ca. 0,066 W/(m∙K)Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.