# Ausschreibung

## Permacrete®

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:  Beton: Permacrete®Nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie wasserundurchlässige Bauteile aus Beton.Beton mit hohem Wassereindringwiderstand und erhöhter Dichtigkeit. Wassereindringtiefen ≤ 30 mm. Prüfzertifikat ist vorzulegen. Abmessungen (in m): ……………………………….Expositionsklasse(n): ……………………………….Druckfestigkeitsklasse: …………………………….Feuchtigkeitsklasse: …………………………….…..Beanspruchungsklasse (1 oder 2): ……………………………….……..Nutzungsklasse (A oder B): ………………………….Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.