## Meldung von Beinahe-Unfällen, unsicheren Bedingungen und Handlungen

**Was ist ein Beinahe-Unfall?**

Ein Beinahe-Unfall ist ein unvorhergesehenes Ereignis oder eine unischere Situation bzw. Handlung, die nicht zu einer Verletzung, einer Krankheit oder einem Schaden geführt hat, aber das Potential dazu hatte:

* Eine unsichere Situation, z. B.:Stolperstelle, unsichere Lagerung
* Ein Unfall, der beinahe passiert wäre, z. B.:ausrutschen und sich im letzten Moment noch auffangen, eine Kiste fällt vom Regal und landet neben den Füßen
* **Schwerer Beinahe-Unfall: ein Ereignis/ Situation/ Zustand,**
	+ der zu einer schweren Verletzung oder einem Unfall mit Ausfalltagen hätte führen können
	+ der lebensbedrohlich oder tödlich hätte ausgehen können

🡪 Muss daher untersucht werden

**Warum melden?**

Mit dem Melden von Beinahe-Unfällen verfolgen wir das Ziel, durch frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von potentiellen Unfallgefahren sowohl Arbeitsunfälle als auch Sachschäden oder Produktionsstörungen zu vermeiden. Die Informationen aus dem Meldebogen dienen dazu, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, damit derartige Ereignisse in Zukunft vermieden werden. Daher sind alle Mitarbeiter und Auftragnehmer aufgefordert, unsichere Situationen und Beinahe-Unfälle zu melden. Ausgefüllte Meldebögen sind unverzüglich dem H&S-Koordinator zu übergeben.

**Beispiele für unsichere Handlungen oder unsichere Bedingungen:**

|  |
| --- |
| **Gesundheit und Sicherheit** |
| **Unsichere Handlungen** | **Unsichere Bedingungen** |
| Nichtbeachten von Vorschriften | Nicht angebrachte Schutzvorrichtung |
| Nichttragen von PSA  | Verschüttete/ausgelaufene Stoffe |
| Keine Aussicherung gemäß LOTOTO  | Nicht funktionierende Sicherheitseinrichtung |
| Mangelnde Ordnung und Sauberkeit | Ungeprüfte Geräte/Betriebsmittel |
| Falsch verwendete Geräte/Betriebsmittel | Defekte Spiegel oder Rückfahrwarneinrichtungen |
| Einen Vorfall/Störfall nicht melden | Elektrischer Schaltschrank frei zugänglich |
| Eine Abkürzung nehmen/hetzen/eilen | Defekte/beschädigte Gerüste |
| Falscher Umgang mit Gefahrstoffen | Versperrte Notausgänge  |
| **Umwelt** |
| **Unsichere Handlungen** | **Unsichere Bedingungen** |
| Wasserverschwendung | Leckagen von Kraftstoff/chemischen Stoffen |
| Energieverschwendung | Lärm |
| Unsachgemäße Abfalltrennung | Blitz/Blitzeinschlag |
| **Qualität** |
| **Unsichere Handlungen** | **Unsichere Bedingungen** |
| Entladen in das falsche Silo/Behältnis | Fehlende Silo- oder Behälterkennzeichnung |
| Unsachgemäße Lagerung | Nicht geeichte Geräte |

##



|  |
| --- |
| **Meldebogen Beinahe-Unfall** |
| **Gemeldet von:** | **Gemeldet an:** |
| Name: | Name: |
| Firma: | Firma: |
| **Informationen zum Vorfall:** |
| Ort, an dem sich der Vorfall ereignete: |
| Datum und Uhrzeit des Vorfalls: |
| * Unsichere Handlung (persönlich)
 | * Unsichere Bedingung (organisatorisch/technisch)
 |
| **Gefährdung (Bitte kreuzen Sie die entsprechende Kategorie an):** |
| **1** | Erfasst von laufenden/ anlaufenden Anlagen |  | **8** | Unter Material verschüttet |  | **15** | Verkehrsunfall (außerhalb des Werkes) |  |
| **2** | Handhaben von Lasten (heben, tragen, Überanstrengung) |  | **9** | Ertrunken oder erstickt |  | **16** | Durch Tier verletzt |  |
| **3** | Ausrutschen, Stolpern oder Sturz auf der Ebene |  | **10** | Einer Explosion ausgesetzt |  | **17** | Sonstiges (bitte beschreiben): |  |
| **4** | Absturz aus der Höhe |  | **11** | Feuer oder Hitze ausgesetzt |  |  |
| **5** | Absturz vom Fahrzeug |  | **12** | Kontakt mit Gefahrstoff |  |
| **6** | Von herabfallenden oder sich bewegenden Teilen getroffen |  | **13** | Kontakt mit Elektrizität |  |
| **7** | Anstoßen |  | **14** | Verkehrsunfall (innerhalb des Werkes) |  |
| Beschreibung des Vorfalls: |
| Vorschläge für direkt umsetzbare Maßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern: |
| **Ab hier vom Empfänger des Meldebogens auszufüllen:** |
| Beschreibung der ergriffenen **Sofortmaßnahmen**, um die Gefahr zu beseitigen: |
| Beschreibung der ergriffenen **Folgemaßnahmen**, um das Problem zu lösen: |
| * PFI (potential fatal incident): Hätte der Vorfall auch lebensbedrohliche oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können?
 |
| Priorität der Korrekturmaßnahmen | * niedrig
 | * mittel
 | * hoch
 |
| Maßnahmen umgesetzt von: | Datum: |