# Ausschreibung

## Poriment®

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:  Zementgebundener Porenleichtmörtel: **Poriment®**Fließfähiger Ausgleichs- und Verfüllbaustoff auf Zementbasis im Innen- und Außenbereich, Rohdichte 0,4 bis 0,8 kg/dm³Abmessungen (in m): ……………………………….Einbaudicke: von………………bis …………..mmEinbaufläche: …………………m²Trockenrohdichte: …………………………in kg/m³Druckfestigkeit: …………………………….. in N/mm²Brandklasse: A1**Angaben bei der Verfüllung:**Einbaudicke:Verfüllraum: von …………………bis ……………..mmRohrdurchmesser: ………………………………….cmBezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.